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	Описать электрическую схему открытого (закрытого) распределительного устройства (ОРУ, ЗРУ), количество подходящих (отходящих) линий (ЛЭП), электрическую схему соединения ЛЭП с силовыми трансформаторами ОРУ предприятия. Проанализировать и описать условия и производительность труда на предприятие. Изучить систему электроснабжения предприятия.

	Проанализировать и описать условия труда, степень опасности производства и профессиональные риски на предприятии. 
Собрать и проанализировать сведения за последние несколько лет (не менее 3-х) по системе защиты окружающей среды и обеспечения безопасности человека на предприятии. Анализировать возможности совершенствования производства, повышения производительности труда и экономической эффективности производственного процесса за счет совершенствования объектов и систем электроэнергетики и электротехники (внедрения мероприятий по энергосбережению)

	Разработать предложения по совершенствованию объектов и систем электроэнергетики и электротехники предприятия. 
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	(фамилия, имя, отчество обучающегося)



	Место прохождения практики:

	Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования «Московский технологический институт»

	(полное наименование организации)

	
Руководитель учебной практики от Института:

	

	(фамилия, имя, отчество)

	Заведующий кафедрой  

	(ученая степень, ученое звание, должность)


1. Индивидуальный план-дневник учебной (ознакомительной) практики

Индивидуальный план-дневник учебной практики составляется обучающимся на основании полученного задания на учебную практику в течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ.
Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»).
Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом TimesNewRoman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.

	№
п/п
	Содержание этапов работ, в соответствии с индивидуальным заданием на практику
	Дата выполнения этапов работ
	Отметка о выполнении

	1
	Оформление на ознакомительную практику. Инструктажпо охране труда и техники безопасности
	
	выполнено 

	2
	Ознакомление со спецификой функционирования предприятия, его структурой, работой различных подразделений (энергетической службой предприятия) и специалистов
	
	выполнено

	3
	Изучение структуры электроэнергетического предприятия и его места в энергосистеме
	
	выполнено

	4
	Ознакомление с системой управления охраной труда и охраной окружающей среды на предприятии, задачами диспетчерской службы предприятия
	
	выполнено

	5
	Изучение имеющихся в организации должностных инструкций по охране труда и описание в чем конкретно состоят обязанности службы по охране труда в данной организации
	
	выполнено

	6
	Изучение организации обслуживания электроэнергетического оборудования на предприятии
	
	выполнено

	7
	Изучение электрической схемы открытого (закрытого) распределительного устройства (ОРУ, ЗРУ), количество подходящих (отходящих) линий (ЛЭП), электрической схемы соединения ЛЭП с силовыми трансформаторами ОРУ предприятия
	
	выполнено

	8
	Изучение назначения, внешнего вида, принципа работы электроэнергетического и электротехнического оборудования (силовых трансформаторов, коммутационной аппаратуры, измерительных и защитных аппаратов и пр.)
	
	выполнено

	9
	Изучение условий и производительности труда на предприятии. Изучение системы электроснабжения предприятия.
	
	выполнено

	10
	Ознакомление с условиями труда, степенью опасности производства и профессиональными рисками на предприятии. 
Сбор и анализ сведений за последние несколько лет (не менее 3-х) по системе защиты окружающей среды и обеспечения безопасности сотрудников предприятия. 
Ознакомление с применяемыми методами и технологиями энергосбережения на предприятии
	
	выполнено

	11
	Разработка предложений по совершенствованию объектов и систем электроэнергетики и электротехники предприятия. 
Разработка предложений по дополнительному обеспечению безопасности сотрудников и сохранению окружающей среды на предприятии
	
	выполнено

	12
	Оформление отчета (текст, рисунки, чертежи)
	
	выполнено

	13
	Сдача отчета
	
	выполнено





	Обучающийся
	
	
	

	
	(подпись)
	
	И.О. Фамилия


















2.Технический отчет
 (характеристика проделанной обучающимся работы, выводы по результатам практики)


Объект исследования - компания ПАО «Россети» была  зарегистрирована 20.08.2002 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Рюмин Андрей Валерьевич.
Организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" присвоены ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336, ОКПО 56947007.
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12247 - Публичные акционерные общества
Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 35.12 - Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Эта группировка включает:
- передачу электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам путем обеспечения работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства
- процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям сетевой организации
Таблица 1 - Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
	35.13
	Распределение электроэнергии

	35.30.2
	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

	35.30.3
	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

	49.20
	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

	49.4
	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

	61.10
	Деятельность в области связи на базе проводных технологий

	85.42.9
	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки



Основная цель ПАО «Россети» – обеспечение стабильного и качественного электроснабжения на всей территории России. 
Компания ПАО «Россети» активно работает над модернизацией энергетической инфраструктуры и внедрением новых технологий для повышения эффективности системы в целом.

Основные принципы работы ПАО «Россети» - надежность, открытость, инновационность и социальная ответственность. Компания тесно сотрудничает с государственными организациями и другими энергетическими компаниями для обеспечения стабильности и надёжности энергоснабжения в стране.
Миссия ПАО «Россети»:
· Развитие социально-ориентированного подхода в деятельности компании
· Обеспечение процесса консолидации электросетевых активов 
· Обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, а также удовлетворение растущих потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованным тарифам
· Увеличение капитализации компании путем эффективного управления электросетевым имуществом
· Повышение эффективности инвестиций, обеспечение их доходности, ликвидности и надежности
ПАО «Россети» принимает электроэнергию в сеть от генерирующих компаний – субъектов оптового и розничного рынков, из сети Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и от сетей, расположенных в смежных субъектах РФ.
 Организационная структура ПАО «Россети» представляет собой совокупность подразделений, представленных на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок  1 - Организационная структура управления ПАО «Россети»


Организационная структура управления ПАО «Россети» линейно-функциональная, которая  характеризуется осуществлением компоновки подразделений, которые направлены на конкретные виды работ, необходимые для осуществления решений линейного управления. 
Генеральному директору непосредственно подчинены главный бухгалтер, директор по правовым вопросам, директор по экономике, директор по энергосбытовой деятельности, директор по финансам, директор по общим вопросам, управление по работе с персоналом и административным вопросам, отдел по связям с общественностью, служба безопасности.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети»  осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается общим собранием акционеров.
Выполнение конкретных работ возлагается на исполнителей-специалистов, которые, в свою очередь, относятся к одной из структур. 
Существование данного вида подразумевает под собой двойное подчинение руководителю. И здесь основной задачей оптимизации организационной структуры газораспределительной организации субъекта РФ является создание эффективной системы управления производственной деятельностью, ведение единой технической политики, создание четкой вертикали руководства начиная с структурных подразделений головного предприятия, завершая непосредственными исполнителями в районных службах. 
Основной проблемой, влияющей на решение данной задачи, являются значительная численность обслуживаемого персонала.
Руководителю ПАО «Россети» для эффективного управления необходимо:   оптимизировать организационную структуру своего подразделения, которая позволит иметь четкое представление от том, каким объемом управленческими, людскими и материально-техническими ресурсами он обладает;  четкое понимание где, когда и как осуществляют свои трудовые функции подчиненные ему работники;  каким образом выполнять аварийные и целевые задачи со стороны руководства в максимально короткий срок. 
Утверждение организационных структур организации ПАО «Россети» дает четкую информацию о наличии и целевом использования кадров в подразделения, что позволит выстроить производственный процесс исходя из имеющихся ресурсов.
Отдел экономического планирования и анализа ПАО «Россети» осуществляет экономическое планирование, направленное на организацию рациональной хозяйственной деятельности в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и использование резервов производства с целью достижения наибольшей эффективности работы предприятия. Управление по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «Россети» включает отдел управления персоналом и отдел организации управленческой деятельности.
Отдел закупок определяет порядок и процедуру закупки сырья и материалов, критерии и нормы проведения сделок по закупке, определяет и согласовывает порядок расчетов с поставщиками, контролирует состояние складских запасов по всем ассортиментным группам. Управление по работе на розничном и оптовом рынке проводит поиск потенциальных клиентов; проводит коммерческие переговоры с клиентами.
Отдел по связям с общественностью создает долгосрочную стратегию предприятия (на срок до 5 лет), включая определение приоритетных направлений развития бизнеса в плане расширения продуктового ряда, географической экспансии и увеличения производственных мощностей предприятия. 
Отдел механизации и транспорта организует эксплуатацию автомобилей на перевозках, обеспечивает рациональное использование подвижного состава на линии, грузообразующих и грузопоглощающих объектах, руководит разработкой текущих и перспективных планов перевозок и организует их выполнение с соблюдением требований безопасности дорожного движения. 
Производственно-технический отдел выполняет работу по сборке и установке технических и программно-математических средств, необходимых для бесперебойной работы предприятия, устанавливает все необходимое для работы программное обеспечение. Отдел труда и заработной платы выполняет работу по комплектованию предприятия кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификации, а также принимает участие в работе по подбору, отбору, расстановке кадров.
Услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на основании договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, осуществляются МКС в порядке и сроки, установленные Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в отношении:
— впервые вводимых в эксплуатацию;
— ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается;
— ранее присоединенных энергопринимающих устройств, изменяющих категорию надежности электроснабжения;
— ранее присоединенных энергопринимающих устройств, изменяющих точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
После выполнения обязательств и осуществления фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности заявитель и Россети составляют и подписывают акт об осуществлении технологического присоединения (кроме технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже и мощностью до 150 кВт, где обеспечивается только возможность осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами).
В ходе ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, МКС осуществляет взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
В зависимости от мощности присоединяемых объектов (до 15 кВт, 15-150 кВт, 150-670 кВт, свыше 670 кВт), их отдаления от сетей МКС, уровня напряжения, необходимости урегулирования земельно-правовых отношений с третьими лицами, необходимости работ по строительству (реконструкции) объектов, подлежащих к включению в инвестиционную программу, сроки присоединения могут составлять от 30 до 180 дней, а для мощностей свыше 670 кВт – более года.
1. Осуществление эксплуатации, техобслуживания и ремонта электросетевого оборудования 6-20 кВ, кабельных и воздушных линий и ВЛ 0,4-20 кВ. Для этого заключаются договоры на оперативное обслуживание.
2. Капитальное строительство, осуществляемое в виде нового строительства, технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих объектов. 
Электросетевое хозяйство представляет собой линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии, оборудование. 
Таблица 2 - Объем полезного отпуска электроэнергии, переданной потребителям 
	Год
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	W пол.отпуск млн. кВт*час
	2350,00
	1339,9
	1391,23
	1377,43
	1252,56



В общей сложности в 2022году предприятие заключило 2642 договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям на общую мощность 54,9 МВт.  Из них 2480 договоров было заключено с потребителями на присоединение до 15 кВ, т.е. с льготной группой населения. 
Таблица 3  - Анализ прибыли от продаж ПАО «Россети» за 2020-2022 гг., в тыс. руб.
	Показатели
	2020
	2021
	2022
	Абсолютное отклонение
	Темп роста, %
	Темп прироста, %

	Выручка
	3266968
	3189875
	3274339
	7371
	100,2
	0,2

	Себестоимость продаж
	2048757
	2084626
	2168003
	119246
	105,8
	5,8

	Управленческие расходы
	123679
	128331
	149766
	26087
	121,1
	21,1

	Прибыль от продаж
	1094532
	976918
	956570
	-137962
	87,4
	-12,6



В 2022 году по сравнению с 2020 годом величина прибыли от продаж снизилась на 137962 тыс. руб., или на 12,6%, при росте выручки, себестоимости продаж и управленческих расходов.  
Удельный вес прибыли от продаж в выручке снижается, что свидетельствует о снижении эффективности текущей деятельности и является следствием невыполнения условия оптимизации прибыли от продаж, поскольку темп роста полной себестоимости реализованной продукции опережается темп роста выручки от продаж. 
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда ПАО «Россети» назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании
На должность электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда ПАО «Россети» назначается лицо, имеющее профессиональную подготовку и стаж работы не менее 1 года.
В практической деятельности электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда должен руководствоваться: законами РФ в области гражданского и трудового права; правилами внутреннего распорядка организации, нормами по охране труда, обеспечению пожарной безопасности и т.д. 
Уставом организации; приказами и распоряжениями руководства, нормативными актами компании.
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда ПАО «Россети» должен знать: 
-основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; категории электроприемников в части обеспечения их надежности электроснабжения; требования, предъявляемые к фундаментам опор; 
-технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; технические требования к деревянным опорам, допуски при сборке деревянных опор; 
-инструменты, применяемые при замерах опор; марки стали, применяющиеся при изготовлении металлических опор;
- конструкцию проводов и тросов, их маркировку и область применения; конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; 
-конструкции сцепной арматуры; конструкцию поддерживающих и натяжных зажимов; устройство защитной арматуры;
- дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; 
-технологию антисептирования древесины опор; приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ и работ под напряжением; сложные монтажные приспособления, такелажные средства, грузоподъемные машины и механизмы, применяемые при ремонте высоковольтных линий электропередачи.
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда ПАО «Россети» осуществляет следующие трудовые функции:
-Ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи напряжением 35 – 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты с применением средств механизации.
- Техническое обслуживание ЛЭП всех напряжений, ответвлений к помещениям, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений.
-Оформление результатов обследования и составление технической документации.
- Подготовка рабочих мест и допуск бригады к работе на ЛЭП напряжением 35 – 110 кВ.
-Верховые проверки высоковольтных линий электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов с детальной проверкой подвесной и оттяжной арматуры.
-Проверка ржавления металлических опор и металлических траверс железобетонных опор.
-Проверка состояния механизмов и защитных средств при выполнении работ на высоте и под напряжением.
-Очистка и окраска металлических опор под напряжением в сложных условиях вручную и при помощи механизмов.
- Руководство простейшими работами на высоковольтных линиях напряжением до 35 кВ.
-Такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений.
В случае служебной необходимости электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда может привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном законодательством.
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда имеет право:
-Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
-Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
-Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности предприятия (его структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению.
-Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
-Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений Компании к решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с разрешения руководителя Компании).
-Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, – и уголовную) ответственность за: Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
Оценка работы электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда осуществляется:
- Непосредственным руководителем – регулярно, в процессе повседневного осуществления работником своих трудовых функций.
-Аттестационной комиссией предприятия – периодически, но не реже 1 раза в два года на основании документированных итогов работы за оценочный период.
Основным критерием оценки работы электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда является качество, полнота и своевременность выполнения им задач.
Одним из важнейших элементов системы электроснабжения являются линии электропередач (ЛЭП) ПАО «Россети». Различают два типа ЛЭП: кабельные и воздушные. 
Воздушные линии электропередач имеют большую протяженность во всем мире и являются основным способом передачи электрической энергии на дальние расстояния.
Электрический расчет линии электропередач ПАО «Россети» позволяет подсчитать потери мощности и напряжения на всем протяжении линии. 
Исходя из результатов электрического расчета, можно судить о качестве подаваемой потребителю электрической энергии ПАО «Россети» 
В электрическом расчете учитываются активная и реактивная составляющие мощности, передаваемой по линии ООО «Каскад-Энергосеть». Реактивная составляющая мощности в свою очередь делится на индуктивную и емкостную. Оба этих слагаемых реактивной составляющей мощности зависят от среднегеометрического расстояния между проводами, т.е. от положения проводников в пространстве. В таблице 4 приведены данные для электрического расчета линии.
Таблица 4 – Исходные данные для электрического расчета ЛЭП 
	Длина линии (L), км
	48

	Номинальное напряжение (
	35

	Марка провода
	АС – 35/6.2

	Удельное активное сопротивление (
	0.8

	Удельное индуктивное сопротивление (, Ом/км
	0.403

	Удельная емкостная проводимость (, См/км
	



Определим активную и реактивную составляющие выработанной мощности:
;
;
;


.
Произведем расчет сопротивлений линии, используя формулы:


где  – удельное активное сопротивление провода марки АС – 35/6.2;
 – индуктивное сопротивление провода марки АС – 35/6.2;
 – емкостная проводимость провода марки АС – 35/6.2;
l – длина линии.
Подставляя в формулы значения из таблицы получаем следующие значения:






Для определения величин продольного и поперечного падений напряжений в линии используют следующие формулы:


где Р – активная  мощность в начале линии;
Q – реактивная мощность в начале линии;
R и X – активная и индуктивная составляющие сопротивления линии;
U – рабочее напряжение линии.
Подставив в формулы значения мощностей, сопротивлений и напряжения, получаем следующие значения падения напряжения в ЛЭП (продольной и поперечной составляющей соответственно):




Продольная и поперечная составляющие падения напряжения складываются векторно и для получения значения падения рабочего напряжения используют выражение:

Подставим в формулу, значения падения напряжений, получим значение падения рабочего напряжения для данной линии:

Падение напряжения в линии составляет 3.7 %, что соответствует требованиям ПУЭ к качеству электрической энергии, подаваемой потребителю.
Произведем расчет потерь мощности в данной ЛЭП, используя формулы:


Выражения отражают потери активной и реактивной мощностей в данной ЛЭП соответственно. Подставим значения вырабатываемых мощностей и сопротивлений в формулы и произведем расчет:





Рассчитаем величину индуктивных потерь мощности по линии по формуле:



Общие потери реактивной мощности рассчитываются по формуле:

Тогда для линии получаем следующую величину потерь реактивной мощности:


Векторно сложив активную и реактивную составляющие потерь мощности, получим величину потерь полной мощности:





Рассчитаем полную мощность на конце ЛЭП:



Определим КПД ЛЭП и сведем в таблицу данные о потерях в линии, чтобы сделать заключение о качестве подаваемой потребителю посредством данной ЛЭП электрической энергии. Для определения КПД используется формула:



Таблица 5 – Результаты электрического расчета ЛЭП
	Активная мощность вначале линии (Р), МВт
	1.9

	Активная мощность в конце линии (), МВт
	1.83

	Потери активной мощности на линии ( МВт
	0.067

	Потери реактивной мощности в линии (, МВар
	0.032

	Потери полной мощности на линии (
	0.073 (3.7 %)

	Продольная составляющая падения напряжения в линии (
	1278.73

	Поперечная составляющая падения напряжения в линии (
	163.57

	Падение рабочего напряжения линии (
	1289.15 (3.7 %)

	КПД ЛЭП, 
	96.5 %



По результатам электрического расчета можно сделать вывод о том, что качество электрической энергии, подаваемое посредством ЛЭП потребителю, удовлетворяет требованиям ПУЭ: потери напряжения не превышают 10 % от номинального значения, что соответствует максимально возможному значению регулирования трансформатора.
Потери полной мощности также не превышают 10 % от номинальной величины. ЛЭП имеет КПД, равный 96.5 %.
Выбираем изолятор стеклянный линейный подвесной тарельчатый марки ПС– 70Е. 
[bookmark: #top]Изоляторы предназначены для изоляции проводов от опорных конструкций воздушных линий электропередачи (ВЛ). Изоляторы изготавливаются из различных материалов в соответствии с условиями их работы на линии. 
Подвесные изоляторы применяются на линиях от 6 кВ и выше, они обладают более высокими механическими характеристиками, чем штыревые. 
Подвесные изоляторы собирают в гирлянды, число единиц которых зависит от напряжения ВЛ. 
Подвесной изолятор состоит из следующих частей: шапка, изоляторный замок, стержень (пестик), изолирующая деталь, цементная связка.
Расшифровка условного обозначения стеклянных изоляторов для ЛЭП:
П, Ш – вид изолятора (подвесной, штыревой);
С – материал изоляционной детали (стекло);
С, К, В, Д – конфигурация изоляционной детали (сферическая, коническая, с увеличенным вылетом ребра, двукрылая);
40; 70; 120; 160; 210; 300; 400 – минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН;
А; Б; В; Д; Е – индекс модернизации изолятора.
Характеристики изолятора ПС70Е:
– разрушающая нагрузка – 70000 Н;
– длина пути утечки – lэф=303 мм;
– строительная длина, lстр = 127/146 мм;
– пробивное напряжение, кВ – 130;
– коэффициент эффективности использования пути утечки k=1;
– масса 3,4 кг;
Число изоляторов в гирлянде – 3 шт.
[image: ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ типа ПС 70Е]
Рисунок 2 – Изолятор стеклянный линейный подвесной тарельчатый ПС– 70Е

Эксплуатация воздушных линий электропередачи включает  техническое обслуживание  (эксплуатационное обслуживание), капитальный ремонт и работы, связанные с ликвидацией аварийных повреждений на ВЛ.
Затраты труда по названным видам работ распределяются следующим образом:
- аварийно-восстановительные работы — 0,3 — 1,2 % (всех затрат труда), 
-техническое обслуживание — 9,5 — 12,6%, 
-капитальный ремонт 86,4 — 89,5%.
Техническое обслуживание и капитальный ремонт являются основными условиями, обеспечивающими нормальную, безаварийную работу воздушных линий электропередачи. Эти работы плановые и составляют приблизительно 99 % всех затрат труда ремонтно-эксплуатационного персонала. 
В структуре затрат труда по разделу капитальные ремонты основная доля приходится на расчистку трасс и замену дефектных изоляторов.
Доля затрат труда по расчистке трасс составляет около 45 % всего объема работ по капитальному ремонту. 
По объему затраты труда на эти работы растут быстрее, чем увеличивается протяженность обслуживаемых линий. Вызвано это тем, что трассы вновь введенных и вводимых в настоящее время в эксплуатацию ВЛ (около 30 %) проходят по лесистой местности. 
Текущий ремонт воздушных линий электропередачи проводится ежегодно. Объем выполняемых работ включает: ремонт и выправку опор, замену поврежденных изоляторов, перетяжку отдельных участков сети, проверку трубчатых разрядников, вырубку разросшихся деревьев. 
При капитальном ремонте проводится плановая замена опор, перетяжка и выправка линий, замена неисправной арматуры. Капитальный ремонт низковольтных воздушных линий проводится один раз в 10 лет. 
Для устранения дефектов, обнаруженных при осмотрах, составляется график отключения воздушных линий электропередачи для проведения ремонта.
При эксплуатации воздушных линий электропередачи наблюдаются отклонения опор от вертикального положения. С течением времени величина наклона увеличивается и опора может упасть. 
Для восстановления нормального положения опоры используется лебедка. После правки почву вокруг опоры хорошо утрамбовывают. Если опора наклонилась в результате ослабления бандажа, производят его подтяжку. 
Расположенные в земле деревянные части пасынка (опоры) подвергаются сравнительно быстрому загниванию. Для продления срока службы в местах повреждения устанавливают антисептические бандажи. 
Перед наложением бандажа участок древесины очищают от гнили, затем кистью наносят антисептическую пасту слоем 3 - 5 мм и накладывают ленту из синтетической пленки или рубероида, которую фиксируют с помощью гвоздей, а верхний обрез обвязывают проволокой диаметром 1 - 2 мм.
Другая технология работ предусматривает заготовку гидроизоляционных листов с заранее наложенным антисептиком и последующую установку их на пораженное место.
В настоящее время часто практикуют замену поврежденных деревянных пасынков на железобетонные. Если меняют пасынок при хорошем состоянии остальной части опоры, то такую работу выполняют без снятия напряжения. Новый пасынок устанавливают с противоположной стороны (по отношению к старому пасынку), а старый удаляют.
Ремонт железобетонных опор 
Выправку одностоечных железобетонных опор осуществляют с помощью телескопической вышки. Различают следующие дефекты железобетонных опор: поперечные трещины, раковины, щели, пятна на бетоне. 
При наличии поперечных трещин в зависимости от типа опоры производят окраску поверхности бетона в зоне трещин, заделку их полимерцементным раствором, установку бандажей и замену опор. 
Перед проведением покраски поверхность промывают растворителем, затем грунтуют слоем лака марки ХСЛ и покрывают смесью лака с цементом (в отношении 1:1 по массе).
После сушки наносят слой перхлорвиниловой эмали ХВ-1100. Для приготовления полимерцементного раствора первоначально смешивают цемент с песком (цемент марки 400 или 500 с песком в пропорции 1:2), затем добавляют 5 % полимерную эмульсию. Полученную массу перемешивают и вмазывают в поврежденное место. Через 1 час заплату смачивают водным раствором эмульсии.
При ширине трещины более 0,6 мм, наличии раковин или отверстий площадью до 25 см2 устанавливают бандаж. Поврежденное место зачищают, размещают вертикальный или горизонтальный стальной каркас (сталь диаметром до 16 мм), делают опалубку и заливают бетоном. Края бандажа должны на 20 см перекрывать зону разрушения бетона.
При наличии продольных трещин длиной более 3 м на всей поверхности бетона, раковин или отверстий площадью более 25 см2 производится замена опоры.
Чистка и замена изоляторов при ремонте воздушных линий электропередачи 
Чистка изоляторов может производиться на отключенной воздушной линии электропередачи протиркой вручную или на линии под напряжением путем обмыва изоляторов струей воды. 
Для обмыва изоляторов используется телескопическая вышка, в которой устанавливается вспомогательная стойка для ствола с насадкой, по которому под давлением поступает вода. Вода привозится в цистерне. Работу выполняют специально обученные лица. 
Замена неисправных изоляторов осуществляется без опускания или с опусканием провода. На воздушной линии, где масса провода небольшая, используется телескопическая вышка и провод не опускают.
После демонтажа вязок специальным ключом старый изолятор снимают со штыря, заменяют полиэтиленовый колпачок. Перед установкой нового колпачка его предварительно нагревают в горячей воде при температуре 85 - 90° С. 
Затем ударами деревянного молотка насаживают на крюк, устанавливают изолятор, закрепляют провода.
Регулировка стрел провеса проводов   
Указанная операция проводится путем вставки или вырезки части провода. Перед началом работы расчетом определяют длину вставки (вырезки). Затем отключают напряжение, на одной из анкерных опор провод отсоединяют и опускают на землю, разрезают, делают вставку, снова натягивают. Если длина вставки (вырезки) небольшая (0,2 - 0,6 м), регулировку стрел провеса производят за счет изменения крепления проводов на анкерных опорах.
В сетях 0,38 - 10 кВ такая работа обычно выполняется в летнее время, причем стрела провеса устанавливается "на глазок". Это нежелательно. Указанная регулировка может привести к обрыву проводов в зимнее время.
Ремонт проводов 
При сравнительно небольшом повреждении проводов (3 - 5 проволок из 19) оборванные жилы скручивают и накладывают бандаж, либо ремонтную муфту. 
При этом вырезка участка провода не производится.
Ремонтная муфта представляет собой разрезанный вдоль овальный соединитель. При монтаже края разреза разводят, муфту надевают на поврежденный участок и опрессовывают с помощью прессов МГП-12, МИ-2. 
Длина муфты зависит от размеров поврежденного участка. При большом числе оборванных жил производится замена дефектных участков провода. Отрезок нового провода должен иметь то же направление свивки, что ремонтируемый. 
Длина вставки берется от 5 до 10 м в зависимости от сечения провода. При ремонте используется телескопическая вышка, провод опускается на землю.
Наиболее распространенные способы соединения вставок с основным проводом — использование овальных соединителей с последующим их обжатием или скручиванием.
Для ремонта проводов воздушной линии электропередачи применяется также сварка с помощью термитных патронов. К работам по сварке допускаются лица, прошедшие обучение и могущие выполнять эту операцию самостоятельно.
Очистка трассы воздушной линии
Очистка трассы выполняется с целью исключения аварий из-за падения деревьев на провода, перекрытия линий ветвями подрастающих деревьев, для защиты от пожаров. Кроме этого работы на трассе проводятся для защиты сельскохозяйственных угодий от сорной растительности. 
Мероприятия по очистке трассы воздушной линии планируются. Используются ручная, механическая и химическая виды очистки. На трассах воздушных линий 0,38 - 10 кВ преимущественно проводится ручная очистка.
Работу выполняет специально подготовленная бригада. Лица моложе 18 лет к вырубке и валке деревьев не допускаются. Обычно на место работы при большом ее объеме вывозится передвижной вагончик.
При ремонтах ВЛ выполняется комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик ВЛ путем ремонта или замены отдельных ее элементов.
Для ВЛ напряжением до 10 кВ структура ремонтного цикла предствляет собой чередование текущего и капитального ремонтов: Т-К- Т-К... Продолжительность ремонтного цикла для ВЛ на деревянных опорах составляет 5 лет, на железобетонных опорах – 10 лет.
Для ВЛ напряжением 35 кВ и выше предусматриваются только капитальные ремонты с периодичностью: не реже 1 раза в 5 лет для ВЛ на деревянных опорах; не реже 1 раза в 10 лет для ВЛ на железобетонных и металлических опорах.
Для регулярного ремонта и поддержания воздушных линий электропередач в надлежащем состоянии используется специальный график, согласно которому производится временное отключение ЛЭП. 
Периодичность текущих ремонтов при этом составляет минимум 1 год. Во время текущего ремонта производится выправка и ремонт опор, вырубка разросшейся растительности, проверка трубчатых разрядников, перетяжка отдельных участков сети, замена повреждённых изоляторов. 
Периодичность капитального ремонта воздушных ЛЭП — 10 лет.
Ремонт проводов
Таким образом, перечень работ, относящихся к текущим и капитальным ремонтам ВЛ, устанавливается типовыми инструкциями по эксплуатации ВЛ. Объем ремонтных работ определяется по результатам предшествующих осмотров, испытаний и измерений. 
Поэтому для планирования ремонтов ВЛ ведется следующая эксплуатационно-техническая документация: 
-паспорта ВЛ;
-листки осмотров;
-ведомости проверки загнивания деревянных опор;
-ведомости проверки линейной изоляции;
-ведомости измерений габаритов и стрел провеса проводов и тросов; 
-ведомости измерений сопротивлений заземляющих устройств; 
-журналы неисправностей ВЛ;
-журналы учета работ на ВЛ и другие документы.
На основании этих документов составляется многолетний график работ ПАО «Россети», в котором указывается перечень всех ВЛ и годы их вывода в ремонт в соответствии с техническим состоянием. На основании многолетнего графика составляются годовые графики работ.
[bookmark: _Toc74310776]Электросетевое хозяйство предприятия ПАО «Россети» представляет собой линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии, оборудование. Руководство простейшими работами на высоковольтных линиях напряжением до 35 кВ. Такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений.
На сегодняшний момент времени, обращает на себя внимание тот факт, что коммерческий учет электроэнергии (мощности)   – процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленную электрическую энергию (мощность), а также за связанные с указанными поставками услуги. 
Такое определение термина – «коммерческий учет электроэнергии» можно найти в регламентах НП «Совет рынка», однако, в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) 6-е и 7-е издание и в «Типовой инструкции по учету электроэнергии» приводится другое определение для расчетного учета – Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее.
Например, для осуществления денежных расчетов  на Оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ), одним из требований является получение Паспорта (акта) установления соответствия АИИС КУЭ  техническим требованиям оптового рынка электрической энергии, на розничном рынке технические требования мягче, а для организации коммерческого учета электроэнергии в бытовом секторе достаточно установить поверенный и технически исправный счётчик, внесенный в государственный реестр средств измерений, пригласить представителя энергоснабжающей организации для приемки узла учета и пломбирования крышки клемника счетчика электроэнергии.
Обоснованность предъявления жестких требований к надежности технических средств учета электроэнергии, к их высоким классам точности связана с необходимостью снизить риск финансовых потерь при возможном выходе из строя каких-либо элементов измерительно-информационного комплекса учета электроэнергии.
Как известно, любая техническая неисправность, возникшая в измерительно-информационном комплексе учета электроэнергии, или нарушение в схеме подключения счетчика приводят к занижению результатов измерений и к, так называемому, недоучету электроэнергии. 
Не обнаруженный своевременно недоучет, и не устраненная своевременно неисправность могут привести к серьезным убыткам генерирующей, сетевой, энергоснабжающей или энергосбытовой организации.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» (№ 35-ФЗ от 26.03.2003г.) в порядке, определенном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 
Действие Правил распространяется:
1. На случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается;
2. На случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств;
3. На случаи присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации не допускается без использования внутридомовой системы электроснабжения, входящей в состав общедомового имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации осуществляется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома. 
Компания ПАО «Россети» обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им вышеуказанных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Деятельность организации ПАО «Россети» сертифицирована на соответствие требованиям следующих международных стандартов ISO:
· ISO 9001:2015 «Система Менеджмента Качества» (далее – «СМК»): грамотная технология управления, при котором бизнес дробится на процессы, каждым из которых можно управлять и оптимизировать, но при этом связав в единую систему, чтобы определять и осуществлять управление ими вместе; 
· OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»;
· ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
Приоритетным направлением СМК является комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь электроэнергии в сетях Общества. В настоящее время разработана Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях компании на 2022-2026 гг. 
Целевой показатель Программы – достижение в 2026 г. уровня потерь электроэнергии в сетях Россетей в размере 7,19% от отпуска в сеть.
Ежегодно проводится комплекс мероприятий: применяются как технические, так и организационные решения. Устанавливаются энергоэффективное оборудование, а также интеллектуальные приборы учета. 
Планируется внедрение систем обработки больших массивов данных для реализации методов предиктивной аналитики, выявления скрытых закономерностей с целью определения вероятности выявления фактов неучтенного потребления.
Одним из основных мероприятий инновационного развития группы компаний «Россети» является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), имеющих своей целью развитие крупных инновационных направлений, создание принципиально новых разработок, технологий, методов, а также выполнение прикладных научных работ, направленных на улучшение существующих технологий и изделий. 
НИОКР позволяет создать существенный технологический задел для дальнейшего стратегического развития компании, определить наиболее эффективные подходы к оптимизации технологических и бизнес-процессов в компании. При этом компания ориентирована на построение полного цикла НИОКР от идеи до масштабной коммерциализации решений, развитие технологического реестра по основным направлениям, включая цифровые технологии, создание полигонов для отработки на базе корпоративных центров компетенций.
Программа инновационного развития группы компаний «Россети» на 2020–2025 годы устанавливает следующие приоритеты научных исследований и разработок:
· умные подстанции 35–750 кВ (цифровое проектирование, новые решения для мониторинга и диагностики оборудования, кибербезопасность);
· активно-адаптивные сети: технологии цифровых РЭС с функциями самовосстановления после нарушений электроснабжения, поддержкой «активных потребителей» и их участие в работе сети (зарядки для электротранспорта, умный учет, объекты малой генерации и др.), высокоточные системы определения мест повреждения и локализации аварийных участков сети;
· комплексная эффективность бизнес-процессов и автоматизация систем управления, в том числе проекты цифровой трансформации и мероприятия ведомственного проекта Минэнерго России «Единая техническая политика — надежность электроснабжения», закрепленные «Россетями»;
· новые технологии и материалы (сверхпроводимость, композиты, накопители энергии, технологии постоянного тока в сетях 0,4 и 6–35 кВ, обеспечение параллельной работы сети и ВИЭ); организационные инновации (управление знаниями, инновационный менеджмент, управление результатами интеллектуальной собственности).
Программа включает также проекты в рамках четырех контуров цифровой трансформации — цифровые объекты, цифровые системы управления, цифровой сотрудник, цифровые коммуникации — с использованием технологий:
-интернет вещей (цифровые подстанции, цифровые районы электрических сетей, зарядная инфраструктура, умный учет и др.);
-робототехника и беспилотная авиация (диагностика и мониторинг, геоинформационные системы и др.); большие данные (системы управления, проект «Цифровой монтер» и др.); ВОЛС и цифровые каналы связи; искусственный интеллект и машинное обучение (системы управления, удаленные клиентские сервисы и др.); виртуальная/дополненная реальность (платформы обучения); блокчейн (система расчетов).
Таким образом, перечень работ, относящихся к текущим и капитальным ремонтам ВЛ, устанавливается типовыми инструкциями по эксплуатации ВЛ.  Объем ремонтных работ определяется в ПАО «Россети» по результатам предшествующих осмотров, испытаний и измерений.  Поэтому для планирования ремонтов ВЛ ведется следующая эксплуатационно-техническая документация: паспорта ВЛ; листки осмотров; ведомости проверки загнивания деревянных опор; ведомости проверки линейной изоляции; ведомости измерений габаритов и стрел провеса проводов и тросов; ведомости измерений сопротивлений заземляющих устройств; журналы неисправностей ВЛ; журналы учета работ на ВЛ и другие документы. На основании этих документов составляется многолетний график работ ПАО «Россети»,  в котором указывается перечень всех ВЛ и годы их вывода в ремонт в соответствии с техническим состоянием. На основании многолетнего графика составляются годовые графики работ ПАО «Россети». По заверении учебной практики по итогам прохождения практики был подготовлен отчет о прохождении учебной  ознакомительной практики согласно требованиям методическим указаниям в целом.



	Обучающийся
	
	
	

	
	(подпись)
	
	И.О. Фамилия
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3. Основные результаты выполнения задания на учебную практику

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на учебную практику.
Текст в таблице набирается шрифтом TimesNewRoman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.


	№п/п
	Результаты выполнения задания по практике

	1
	Изучено общее описание предприятия – название, местоположение, собственник, статус, направления деятельности предприятия, численность сотрудников, структурной схемы управления его подразделениями, службами и отделами ПАО «Россети». Изучены структуры энергетической службы предприятия ПАО «Россети»

	2
	Изучено назначение, внешний вид, принцип работы электроэнергетического и электротехнического оборудования (силовых трансформаторов, коммутационной аппаратуры, измерительных и защитных аппаратов и пр.) ПАО «Россети»
Изучены ГОСТы на конструкционные материалы, используемые в электроэнергетике ПАО «Россети».  
Изучены  свойства конструкционных материалов, применяемых в электроэнергетике и электротехнике ПАО «Россети»

	3
	Изучена  электрическую схему открытого (закрытого) распределительного устройства (ОРУ, ЗРУ), количество подходящих линий (ЛЭП), электрическую схему соединения ЛЭП с силовыми трансформаторами ОРУ.   Изучена система электроснабжения предприятия ПАО «Россети»

	4
	Изучены  методы защиты ЛЭП и подстанций от атмосферных перенапряжений, применяемых для создания ЛЭП материалов, способах выполнения линейных изоляторов на ЛЭП различного напряжения ПАО «Россети».  
Ознакомление со средствами измерения электрических и неэлектрических величин.

	5
	Изучены  методы расчета элементов принципиальной электрической схемы, параметров и режимов работы электротехнических объектов ПАО «Россети».  Изучены  характеристики электроприемников предприятия по надежности электроснабжения. 
Изучены потери электрической энергии в системе электроснабжения предприятия. Ознакомление с методами измерения электрических и неэлектрических величин.

	6
	Изучена и проанализирована структура системы электроснабжения предприятия. Изучена система компенсации реактивной мощности ПАО «Россети».
Изучены методы расчета элементов принципиальной электрической схемы, параметров и режимов работы электротехнических объектов ПАО «Россети».
Ознакомление с методами испытаний кабельных линий и оборудования ПАО «Россети» - методами определения повреждения на кабельных и воздушных ЛЭП, с методикой измерения и нормами сопротивления заземляющих устройств и т.п.

	7
	Оформлен отчет по практике (текст, рисунки, чертежи)


4. Заключение руководителя от Института 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий.
Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных руководителем от Института.

	№
п/п
	Критерии
	Балл
(0…20)
	Комментарии
(при необходимости)

	1
	Понимание цели и задач задания на учебную практику.
	
	

	2
	Полнота и качество индивидуального плана и отчетных материалов.
	
	

	3
	Владение профессиональной терминологией при составлении отчета.
	
	

	4
	Соответствие требованиям оформления отчетных документов.
	
	

	5
	Использование источников информации, документов, библиотечного фонда.
	
	

	
	Итоговый балл:
	
	





Особое мнение руководителя от Института (при необходимости):

	

	

	

	

	

	



Обучающийся по итогам учебной (ознакомительной) практики заслуживает оценку «____________________________».

«   » ____________ 202__ г.

Руководитель от Института
	
	
	

	(подпись)
	
	И.О. Фамилия
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организационно  -    ознакомительный    Проводится разъяснение этапов и  сроков прохождения практики,  инструктаж по технике безопасности в  период прохождения практики,  ознакомление:      с целями и задачами предстоящей  практики,       с требованиями, к оторые  предъявляются к обучающемуся   со  стороны руководителя практики;      с заданием на практику и  указаниями по его выполнению;       со сроками представления в  деканат отчетной документации   и  проведения зачета.   

прохождение практики       выполнение индивидуального  задания, согласно вводному  инструктажу;      сбор, обработка и систематизация  собранного материала;      анализ полученной информации;      подготовка проекта отчета о  практике;      устранение замечаний   руководителя практики.   

отчетный       оформление отчета о прохождении  практики;   

