ОТЧЕТ 
о прохождении практики

	обучающимся группы
	
	

	
	(код и номер учебной группы)
	



	

	(фамилия, имя, отчество обучающегося)



	Место прохождения практики:

	Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования «Московский технологический институт»

	(полное наименование организации)

	
Руководитель учебной практики от Института:

	

	(фамилия, имя, отчество)

	Заведующий кафедрой  

	(ученая степень, ученое звание, должность)



1. Индивидуальный план-дневник учебной (ознакомительной) практики

Индивидуальный план-дневник практики составляется обучающимся на основании полученного задания на практику в течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ.
Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»).
Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом TimesNewRoman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.
	№
п/п
	Содержание этапов работ, в соответствии с индивидуальным заданием на практику
	Дата выполнения этапов работ
	Отметка о выполнении

	1
	· Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус.
· Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурной схемы управления его подразделениями, службами и отделами.
· Сформулировать круг задач в рамках целей учебной практики и выбрать оптимальный способ их решения с учетом правовых норм и имеющихся условий;
Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
	
	выполнено 

	2
	· Изучить понятия, средства и методы информационных технологий, основные принципы работы с информацией при проведении инженерных изысканий и проектировании строительных деталей и конструкций с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем автоматизированного проектирования в рамках прохождения учебной практики.
· Изучить современные специализированные программно-вычислительные комплексы и системы автоматического проектирования, их функциональные и технические возможности в рамках прохождения учебной практики;
Ознакомиться с применением программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования для решения прикладных задач проектирования.
	
	выполнено

	3
	· Изучить основы инженерной терминологии в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
· Изучить теоретические основы и нормативную базу в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики;
Изучить методы и методики решения задач профессиональной деятельности в области строительства и строительной индустрии в рамках прохождения учебной практики.
	
	выполнено

	4
	· Изучить основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки в рамках прохождения учебной практики
· Изучить основные требования по подготовке и оформлению документов для контроля качества и сертификации продукции в рамках прохождения учебной практики;
Изучить структуру плана мероприятий по обеспечению качества продукции в рамках прохождения учебной практики.
	
	выполнено

	5
	· Изучить этапы осуществления контроля технологического процесса строительного производства и строительной индустрии с учётом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в рамках прохождения учебной практики;
· Изучить принципы составления нормативно-методического документа на производство технологических процессов в рамках прохождения учебной практики;

	
	выполнено

	6
	· Изучить принципы работы и контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий в рамках прохождения учебной практики;
· Изучить методы расчета потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах в рамках прохождения учебной практики;
Изучить основные нормы промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса в рамках прохождения учебной практики.
	
	выполнено

	7
	Оформление отчета (текст, рисунки, чертежи)
	
	выполнено

	8
	Сдача отчета
	
	выполнено





«     » ______________ 202__ г.

	Обучающийся
	
	
	

	
	(подпись)
	
	И.О. Фамилия




































2.Технический отчет
(характеристика проделанной обучающимся работы, выводы по результатам практики)

Строительная компания АО «АСЭ» расположена по адресу: город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 и была зарегистрирована 01.11.2002 регистратором МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: президент Петров Андрей Ювенальевич.
Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ" присвоены ИНН 7701186067, ОГРН 1027739496014, ОКПО 48546926.
ОКФС: 61 - Собственность госкорпораций
ОКОГУ: 4100301 - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
ОКОПФ: 12267 - Непубличные акционерные общества
Основной вид деятельности АО «АСЭ» (по коду ОКВЭД ред.2): 71.12.2 - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Эта группировка включает: организацию реализации инвестиционного проекта (выполнение предпроектной подготовки, анализ возможностей участников инвестиционно-строительного процесса, планирование строительства, не включая проектные, изыскательные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные работы, сейсмические исследования и другие работы, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного назначения)
В задачи заказчика-застройщика может входить весь комплекс организационно-управленческих работ, обеспечивающих строительство "под ключ" (за счет переданных ему по договору с инвестором денежных средств)
Таблица 1 - Дополнительные виды деятельности АО «АСЭ» по ОКВЭД:
	25.11
	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

	33.12
	Ремонт машин и оборудования

	33.13
	Ремонт электронного и оптического оборудования

	35.11.3
	Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

	35.12
	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

	41.20
	Строительство жилых и нежилых зданий

	42.21
	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

	42.22.2
	Строительство местных линий электропередачи и связи

	42.22.3
	Строительство электростанций

	43.99.5
	Работы по монтажу стальных строительных конструкций

	43.99.7
	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

	46.14.9
	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием

	46.69.2
	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

	46.69.9
	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

	55.20
	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

	56.29.2
	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

	58.29
	Издание прочих программных продуктов

	62.01
	Разработка компьютерного программного обеспечения

	62.02
	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

	62.03
	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

	62.09
	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

	63.11
	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

	63.99
	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

	70.22
	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

	71.12
	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

	71.12.1
	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

	71.12.45
	Инженерные изыскания в строительстве



Сотрудники компании АО «АСЭ» постоянно повышают профессиональный уровень, изучают инновационные методы и технологии, и применяют их в строительстве.
Таблица 2 - Показатели финансовой устойчивости АО «АСЭ»
	Условия

	S = 1, 1, 1
	S = 0, 1, 1
	S = 0, 0, 1
	S = 0, 0, 0

	Абсолютная независимость
	Нормальная независимость
	Неустойчивое финансовое состояние
	Кризисное финансовое состояние

	Оценка риска финансовой неустойчивости

	Безрисковая зона
	Зона допустимого риска
	Зона критического риска
	Зона катастрофического риска



  АО «АСЭ»  относится к абсолютному типу устойчивости, так как запасы и затраты намного меньше источников, предназначенных для их финансирования. По состоянию на 01.01.2025г. по сравнению с 01.01.2024г. финансовое положение на предприятии не изменилось. Финансовая устойчивость также оценивается как абсолютная. АО «АСЭ»  относится ко второму классу финансовой устойчивости. Предприятие имеет хорошее финансовое состояние. 
На стадии расцвета бизнеса АО «АСЭ» заняла оптимальное положение и достигла определенного баланса между гибкостью и жестким контролем в управлении. 
Во многом это стало возможным за счет того, что директор на предыдущем этапе вовремя спохватился и занялся улучшением внутренних процессов управления компании, занялся разработкой четких процедур, закрепление функций, приоритетов, обязанностей каждого сотрудника. 
Особое значением директором было уделено непосредственно автоматизации процессов. Именно поэтому компания АО «АСЭ» достигла пика своего развития. 
Миссия компании АО «АСЭ»
Предоставлять нашим клиентам комплекс услуг от проектирования и технического аудита до строительства и сервисного обслуживания в  решении задач электроснабжения, инжиниринговых услуг, повышения энергоэффективности.
Ценности нашей компании АО «АСЭ»
В отношениях с клиентами:
· Ориентируемся на запросы клиента и требования рынка.
· Индивидуальный подход к каждому проекту – основа долгосрочного сотрудничества.
· Мы дорожим доверием наших клиентов.
· Мы рады всем клиентам: от государственных корпораций, промышленных предприятий, до коттеджных поселков и частных лиц
В решении производственных и управленческих задач:
· Качество наших услуг и разработок – основа успеха и развития нашей Компании.
· Качество складывается из каждого технологического элемента, в каждый момент времени, на каждом рабочем месте, на каждом этапе производственного процесса.
· Мы постоянно изучаем инновационные подходы и технологии, находим практическое применение и применяем эффективные решения в нашем производстве.
· Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный результат – основа для наших новых достижений.
· Мы всегда находим оптимальные варианты для решения задач. Мы эффективны во всем что делаем – при выполнении поставленных целей мы рационально используем ресурсы компании и постоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, которые могут помешать нам находить самые эффективные решения.
В отношении сотрудников АО «АСЭ»:
· Профессиональные сотрудники – самый ценный актив нашей Компании.
· Мы дорожим теми, кто повышает свой профессиональный уровень и создаем для этого все условия.
· Мы являемся частью, Компании, успех, которой - это вклад каждого из нас в ее становление и развитие
· Мы приветствуем командный подход и совместные решения.
· У нас общие цели. Работа в команде единомышленников позволяет достигать уникальных результатов. 
· Вместе мы сильнее и можем добиваться самых высоких целей. Успехи сотрудников – успех Компании.
Строительное направление АО «АСЭ»:
· разработка документации от формирования концепции застраиваемой территории до подготовки документации для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию
· сопровождение и разработка документации по планировке и межеванию территории
· проведение обследования строительных конструкций (Выдача заключения по результатам обследования зданий и сооружений. Определение остаточной несущей способности конструкций заданий и сооружений).
· расчет строительных конструкций (Оформление расчета сложных строительных конструкций и систем.)
· выполнение полного комплекса проектной документации объектов ПГС (объекты жилищного строительства (индивидуальные и блокированные жилые дома, многоквартирные дома; Объекты общественного назначения, производственные здания и сооружения, объекты сельскохозяйственного назначения).
· выполнение рабочей документации объектов ПГС (конструкции металлические, железобетонные, деревянные)
Компания АО «АСЭ»  обладает опытом прохождения и получения положительных заключений государственных и негосударственных экспертиз проектной документации, а также предоставляет полный цикл работ от предпроектного обследования до запуска в эксплуатацию, легализация существующих сетей и сооружений связи (проектирование, экспертиза, ввод в эксплуатацию).
Профессионализм сотрудников АО «АСЭ», хорошая техническая оснащенность, использование передовых технологий и высококачественных материалов позволяют качественно в оптимальные сроки выполнять работы. 
Грамотное управление сотрудниками компании АО «АСЭ»  позволили организовать четко слаженную работу в команде, основой работы которой стали профессионализм и эффективное взаимодействие. И как следствие – оперативность и мобильность, которые являются прямыми инвестициями в качество предоставления услуг
Производственно-техническим отдел АО «АСЭ» - это строительный отдел и независимое структурное подразделение, находящееся в прямом подчинении главного инженера.
Производственно-технический отдел (ПТО) — одно из структурных звеньев строительной организации, призванное вести документальное сопровождение всех строительно-монтажных работ на протяжении всего периода реализации проекта, начиная с приемки проектно–сметной документации от заказчика и получения разрешения на производство работ и заканчивая оформлением документов на сдачу объекта в эксплуатацию.
Основные задачи ПТО АО «АСЭ» включают в себя:
· Организация и координация работы строительных подразделений в соответствии с графиком строительства, контроль за соблюдением технических требований и нормативов.
· Разработка и согласование проектной документации на строительство объекта, утверждение проектно-сметной документации, разработка сметной документации.
· Обеспечение соблюдения требований по безопасности труда, охране труда и охране окружающей среды на объекте строительства.
· Организация и контроль за выполнением работ по монтажу и наладке технологического оборудования на объекте.
· Работа с документацией, контроль за правильностью и своевременностью оформления проектно-технической документации и сопутствующих материалов.
· Подготовка и утверждение детальных планов производства работ, расчет трудоемкости и материальных затрат на строительство объекта.
· Организация и контроль за соблюдением производственных показателей на объекте, включая контроль за выполнением сроков, качества и объемов работ.
· Организация взаимодействия с заказчиком, подрядчиками, поставщиками и другими участниками процесса строительства, обеспечение своевременной информационной поддержки проекта.
[image: https://helpiks.su/imgart/baza2/12862620702049.files/image006.png]
Рисунок 1 – Структура производственно-технического отдела АО «АСЭ»

Профессиональные компетенции сотрудников ПТО (производственно-технического отдела) отдел АО «АСЭ» представим следующими характеристиками: 
-директивные и распорядительные документы, методические и нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; перспективы технического развития и особенности деятельности предприятия (подразделений предприятия);
-принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств, материалов и их свойства;
-современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
-методы исследования, правила и условия выполнения работ;
-основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям;
-действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации;
-методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследований и разработок;
-достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей области деятельности;
-основы экономики, организации труда и управления;
-основы трудового законодательства;
-правила и нормы охраны труда.	
Главный инженер отдел АО «АСЭ»
Общая характеристика профессии	
Ответственный за техническую политику, направления технического развития предприятия в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и технического перевооружения действующего производства, уровень специализации и диверсификации производства на перспективу.
Квалификационные требования 
Высшее техническое образование стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли хозяйства не менее 5 лет.
Ведущий инженер АО «АСЭ»  - должностное лицо на производственном предприятии, осуществляющее руководство научной стороной производственного процесса.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Инженер АО «АСЭ» специалист с техническим образованием, создатель информации об архитектуре материального средства достижения цели и его функциональных свойствах, способа (технологии) изготовления этого средства, равно как самого средства и материального воплощения цели, и осуществляющего руководство и контроль за изготовлением продукта.
Основной инженерной задачей считается разработка новых и оптимизация существующих решений. Например, оптимизация проектного решения (в т. ч. вариантное проектирование), оптимизация технологии и т. п.
Разработка принципиально новых решений (в т. ч. изобретений) составляет малую часть инженерного труда, но наиболее значимую.
Требования к квалификации
-Инженер — конструктор I категории: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет
-Инженер — конструктор II категории: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера III категории не менее 3 лет.
-Инженер — конструктор III категории: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет.
-Инженер: высшее образование без предъявления требований к стажу работы.
Соответственно, ключевыми функциями оказываются:
· технический надзор;
· проверка выполнения требований в соответствии с пособием по исполнительной документации;
· оценка соответствия заявленных и проведенных объемов работ (выпуска продукции, оказания технических услуг);
· проверка требований проектно-сметных материалов, рабочих чертежей, СНиП, ГОСТ и стандартов других стран;
· проверка исполнения корпоративных технических условий;
· оценка соблюдения норм охраны труда;
· оценка соблюдения санитарных, гигиенических, биологических, электротехнических и иных норм (соответственно специфике тех или иных объектов);
· установление причин, по которым сорвались сроки и/или не было выдержано качество работы;
· помощь в устранении недостатков;
· техническая приемка построенных объектов, готовой промышленной продукции;
· ведение документов по учету реально выполненных работ и оказанных услуг;
· пересчет стоимости по мере необходимости;
· подготовка смет на вспомогательные и незапланированные работы;
· формирование отчетов;
· согласование с заинтересованными лицами и организациями калькуляций, смет;
· выполнение дополнительных поручений руководителей — в пределах, которые не мешают исполнению базовых функций.
Полномочия включают:
· прямые (при уведомлении руководства и с его общего согласия) контакты со сторонними учреждениями и организациями;
· внесение предложений по улучшению своей работы и функционирования иных структурных подразделений;
· возможность добиваться поддержания оптимальных организационных и технических условий, исполнения нормативов со стороны руководства.
Ответственность  включает: неисполнение взятых на себя обязательств; несвоевременное или неполное проведение работ; нарушение установленных инструкций и иных распоряжений; разглашение служебной тайны; использование занимаемой должности в личных целях, в том числе для обогащения помимо организации; разглашение конфиденциальной информации; нарушение трудовой дисциплины, мер противопожарной и технологической безопасности.
Производство ремонтно-восстановительных работ бетонных поверхностей цементно-песчаным раствором (ЦПР) при строительстве объекта: «Административно-бытовой комплекс (АБК). Реконструкция».
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
- СП 48.13330.2011. Организация строительства;
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции;
- ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава;
- ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия;
- ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические условия;
- ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия;
- ГОСТ 22266-2013. Цементы сульфатостойкие. Технические условия
- ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ;
- ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия;
- ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
Технологическая карта рассматривает:
-	ремонт вертикальных и потолочных поверхностей;
-	ремонт армированных конструкций;
-	чистовую отделку бетонных конструкций с пористой и неровной поверхностью;
-	выравнивание бетонных поверхностей для последующего нанесения защитных слоев;
В состав работ, рассматриваемых ТТК, входят:
подготовка бетонных и железобетонных поверхностей;
· приготовление ремонтных составов;
· грунтование поверхности;
· нанесение ЦПР;
· уход за поверхностью.
Для проведения ремонтных работ используют следующие составы:
-	цементно-песчаный раствор с отношением 1:2,5; 1:3 для ремонта сколов и утрат конструкции.
- цементно-эпоксидную смесь для проведения ремонта трещин.
Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по ремонту бетонных поверхностей.
Ответственными за осуществление контроля со стороны подрядной организации назначаются лица, из числа ИТР, мастеров.
Работы без ответственного ИТР на месте производства работ, запрещены.
Организацию работ, при осуществлении ремонта бетонных и железобетонных конструкций цементно-песчанным раствором, производить на основании СП 48.13330.2011 и данной ТК.
До начала проведения работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
-	провести инструктаж звена по технике безопасности, ознакомить его с ППР, проектной документацией и настоящей ТК;
-	выполнить подготовку строительной площадки и мест производства работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011;
-	проверить  наличие акта приемки предшествующих работ и состояние поверхности основания на соответствие требованиям СП 70.13330.2012;
-	осуществить операционный контроль температуры, относительной влажности;
-	инженерно-техническим работникам определить участок работ, обеспечить звено необходимыми инструментами, приспособлениями и инвентарем;
-	организовать места для складирования материалов и механизмов;
-	доставить в рабочую зону необходимые материалы и изделия в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу;
-	обеспечить необходимое освещение всей площадки, проездов и рабочих мест в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046.
Ремонтные работы следует начинать только после:
-обследования состояния конструкций сооружения, разработки дефектной ведомости (должны быть установлены не только виды дефектов и их объем, но и причины, вызывающие их появление, которые должны быть устранены в ходе производства ремонтных работ);
-получения письменного разрешения на производство работ. 
Ремонтные работы выполняются в следующей технологической последовательности:
· подготовка бетонных и железобетонных поверхностей;
· приготовление ремонтных составов;
· грунтование поверхности;
· нанесение ремонтных составов;
· уход за поверхностью.
Основание должно быть: прочным, плотным, сухим, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора. 
Слабо-держащиеся и деструктированные части бетона удалить, поверхность очистить от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. 
При необходимости бетонные поверхности подвергнуть: пескоструйной очистке, фрезеровке, обработать бактерицидными препаратами и др.
 Открытую арматуру (рисунок 2) очищают от ржавчины до металлического блеска и осыпающейся части бетона (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Участок, который необходимо восстановить ремонтными составами
Перед нанесением цементно-песчанной смеси основание обильно увлажнить водой, лишнюю воду убрать – поверхность не должна иметь влажного блеска.
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Рисунок 3 – Зачистка арматуры

Цементно-песчаный раствор приготавливают на строительной площадке, путем затворения водой.
Основным компонентом, во многом определяющим свойства смеси, является цемент. Именно он обеспечивает функциональное назначение раствора – связующее действие, адгезию.
С применением более прочного цемента повышаются прочностные характеристики, что дает возможность уменьшить его содержание, но в любом случае приводит к удорожанию состава. Оптимальным считается использование цемента М300 или М400 (для ответственных работ).
Цемент перед смешением должен быть сухим, без комков и сыпучим. При нарушении условий хранения он быстро впитывает влагу и теряет свои вяжущие способности. 
Другим важным компонентом раствора является песок, обеспечивающий его объем и структуру. Важный показателем песка – его зернистость. Размер зерна для ремонтных работ должен быть – не более 2,5 мм.
Не допускается присутствие загрязнений растительного происхождения или других веществ, которые могут гнить и разлагаться.
Для повышения подвижности, увеличения эластичности и времени застывания в состав смесей вводятся пластифицирующие добавки. 
Такой компонент решает вопрос, как приготовить раствор с повышенной паропроницаемостью и прочностью.
Из других распространенных ингредиентов следует рекомендовать следующие вещества. Клей ПВА повышает эластичность, улучшает адгезию к разным материалам. 
Раствор из цемента и песка готовится в следующем порядке. Цемент с песком перешиваются в пропорции 1:3 (по массе). Для этого лучше использовать расширенную емкость типа поддона. Когда смесь становится равномерно серой, в нее понемногу льется вода при постоянном перемешивании.
 Разбавление производится до получения вязкой консистенции, достаточно разжиженной для нанесения на поверхность, но не слишком жидкой. Это можно проверить, наклонив емкость на угол порядка 40°, смесь не должна свободно выливаться.
Если классифицировать такой раствор, то он соответствует марке М150 при использова-нии портландцемента М400 и добавлении воды в пропорции 0,55 части от объема смеси. 
Повысить марку раствора можно, увеличив содержание цемента. Так, марка М200 получится, если размешать цемент, песок и воду с пропорции 1:2,8:0,48; а марка М300 – 1:2,4:0,4. Чтобы сделать пластифицированный раствор, в него добавляется клей ПВА. 
   Перед нанесением цементно-песчаного раствора очищенное основание слегка увлажняют водой, следя за тем, чтобы не было луж. равномерно наносится стальной теркой, шпателем, кельмой на основание толщиной слоя от 5 до 40 мм (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Нанесение ремонтного слоя
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Схема ремонта дефектов с оголением арматуры: а – дефект с оголением арматуры (1 – строительная конструкция, 2 – арматура); б – удаление разрушенного бетона, нанесение на арматуру защитного слоя (3 – опалубка, 4 – ремонтный раствор); в – восстановленный участок конструкции (4 – ремонтный раствор).


При необходимости заполнения утрат свыше 40 мм использовать многослойное нанесение методом «мокрое на мокрое», когда каждый последующий слой наносится на схватившийся, но еще влажный предыдущий. 
При заполнении утрат необходимо избегать образования пустот в наносимых слоях, для чего раствор сильно прижимают к основанию. 
При нанесении методом «мокрое на мокрое» следует избегать пересыхания промежуточных слоев. Поверхность ремонтного слоя нужно выгладить стальной или пластиковой теркой
По нанесению ЦПР на ремонтируемую поверхность, равномерно распределит раствор по поверхности металлической теркой или шпателем (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Зашпатлеванная поверхность

На протяжении всего периода выполнения ремонта бетонного или железобетонного элемента осуществить защиту рабочего участка от атмосферных осадков, перегревания и сквозняков, замерзания (особенно в первые трое суток).
ЭТАПЫ РЕМОНТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ЭПОКСИДНОЙ СМЕСЬЮ:
-Проверяем образовавшуюся трещину на предмет внутренних сколов, которые в будущем могут дать начало новым трещинам.
-Расширьте трещину с помощью зубила и молотка так, чтобы ее стенки были полностью ровными, чтобы не было внутренних пещер и других неровностей, в которых может не попасть ремонтная смесь.
-Бетонная поверхность в месте повреждения очищается от пыли, и промывается водой.
-Трещина с помощью кисточки промазывается грунтовкой, либо специальным адгезионным составом, для лучшего сцепления бетона с поверхностью.
-По вышеописанной технологии готовится ремонтная смесь. Консистенция раствора должна быть средней, он не должен быть слишком густым, либо чрезмерно жидким.
-Трещина заполняется раствором. Если повреждение большое, то раствор можно уплотнить, потыкав шпателем, либо толстой проволокой.
-Поверхность выравнивается с помощью провила, либо деревянной рейки.
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Производство работ при отрицательной температуре
Специальные меры при выполнении работ необходимо принимать при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С.  
Для приготовления ремонтного состава при отрицательных температурах следует применять подогретые воду или цемент, оттаянные или подогретые заполнители. 
Температура воды для приготовления ремонтного состава при применении цемента по ГОСТ 10178 и ГОСТ 31108 должна быть:
- не более 70 °С при применении нормально твердеющего цемента;
- не более 60 °С при применении быстротвердеющего цемента.
Оттаивание и подогрев заполнителей следует проводить с помощью дымовых газов и горячего воздуха в открытых штабелях, закрытых бункерах, сушильных барабанах и других устройствах.
Подогрев воды для ремонтного состава следует осуществлять паром в специальных аппаратах - водонагревателях или посредством пуска пара в бак с водой. 	
Допускается применение не отогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев.
При использовании горячей воды или цемента последовательность загрузки должна быть следующей:
- при использовании горячей воды: заполнители, горячая вода, цемент;
- при использовании горячего цемента: мелкий заполнитель, цемент, крупный заполнитель, вода, химическая добавка.
  Температура ремонтного состава на выходе из бетоносмесителя при применении цемента по ГОСТ 10178 и ГОСТ 31108 должна быть:
- не более 35 °С при применении нормально твердеющего цемента;
- не более 25 °С при применении быстротвердеющего цемента.
При нанесении ремонтного состава при отрицательных температурах, без противоморозных добавок, необходимо обеспечить температуру основания ремонтируемого участка конструкции не менее 5 °С. 
После нанесения ремонтного состава (раствора) на конструкцию необходимо обеспечить вокруг свежего раствора отапливаемое пространство путем устройства теплозащитного экрана из брезента по каркасу из доски или арматуры в котором устанавливается обогреватель или тепловентилятор. 
Обогрев пространства вокруг ремонтного участка продолжается до момента, когда ремонтная смесь (раствор) не наберет прочность не менее 70 %. 
Исполнительная документация оформляемая при выполнении ремонтных работ представлена в таблице 3
Таблица 3- Документация при выполнении ремонтных работ
	№
п/п
	Наименование документа
	Требования к
документу
установлены
	Организация,
ответственная за
оформление документа

	1
	2
	3
	4

	1
	Документ о качестве песка
	8.1.2.29
	Изготовитель
песка

	2
	Документ о качестве цемента
	8.1.2.30
	Изготовитель
цемента

	3
	Документ о качестве добавки
	8.1.2.31
	Изготовитель/поставщик
добавки

	4
	Общий журнал работ
	РД-11-05-2007
(приложение 1)
	Производитель работ

	5
	Журнал бетонных работ
	СП
70.13330.2012
(приложение Ф)
	Производитель работ

	6
	Акты о результатах проверки
изделий (входного контроля)
	ВСН 012-88
(часть II, форма 3.3)
	Производитель работ

	7
	Журнал входного контроля
	РД 39-001 47105- 015-98
(приложение А, форма 12)
	Производитель работ

	8
	Акт освидетельствования скрытых
работ
	РД-11-02-2006 (приложение 3)
	Производитель работ

	9
	Акт освидетельствования
конструкций
	РД-11-02-2006 (приложение 4)
	Производитель работ

	10
	Журнал СКК
	ОР-91.040.00-КТН-109-16
(приложение Б)
	СКК подрядной
организации
(производителя работ)

	11
	Журнал СК
	ОР-91.200.00-КТН-108-16
(приложение У)
	СК заказчика

	12
	Журнал замечаний и предложений
	ВСН 012-88
(часть II, форма 1.5)
	Производитель работ
по ВСН 012-88 (п.2.1.8)



Потребность в машинах, технологической оснастке и материалах. При отсутствии у Подрядчика марок техники, представленной в таблице, можно использовать другие марки, технические характеристики которых должны быть аналогичные или выше указанных.
Таблица 4 - Марки техники
	
	
	
	Тип, марка,
завод-
изготовитель
	
	Основные
технические
характеристи-
ки
	Количество
на звено
(бригаду),
шт./компл.

	№
п/п
	
	
	
	Назначение
	
	

	
	Наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	Электродрель
или лектроперфо-
ратор
	
	Приготовление
составов,
сверление
	
	

	
	
	Типа «BOSCH»
или аналог
	
	Мощность
1,0 кВт
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	отверстий
	
	

	2
	Водоструйная
	
	Для очистки,
обеспыливания
и смачивания
	
	

	
	установка
высокого
давления
	
	Типа EcoPro
2500
	
	Мощность 63кВт
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	поверхности
	
	

	3
	Штраборез
	
	Типа «BOSCH»
	Разделка
трещин
	Мощность
1,32 кВт
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кисть - макловица
	ГОСТ 10597
	Смачивание
поверхности
	-
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	   Отбойный
молоток
	
	Типа «BOSCH»
	Подготовка
поверхности
	Мощность
1,05 кВт
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Пескоструйная
установка
	-
	Подготовка
поверхности
	-
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
Молоток-кирка
	ГОСТ 11042
	Подготовка
поверхности
	-
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Зубило
слесарное
	
	-
	Обрезка сетки,
арматуры
	-
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Кельма
	
	ГОСТ 9533
	Нанесение
	-
	2

	
	штукатурная
	
	
	состава
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Терка
	
	ГОСТ 25782
	Заглаживание
	-
	2

	
	пластмассовая
	
	поверхности
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Рейка-правило
	ГОСТ 25782
	Выравнивание
поверхности
	-
	1

	
	2м
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	Лопатка
	
	
	     Перемешива-
	
	

	
	растворная
	
	ГОСТ 9533
	ние и подача
	-
	2

	
	
	
	
	раствора
	
	

	13
	Щетка стальная
	ГОСТ 10597
	Очистка
поверхности
	-
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14
	Отвес   стальной
	
	Провешивание
	
	

	
	строительный
	СТБ 1111
	вертикальных
	-
	3

	
	
	
	
	поверхностей0-
	
	

	15
	Уровень
	
	
	Определение
	
	

	
	алюминиевый
	-
	отклонения
	-
	1

	
	длиной 2000мм
	
	плоскости
	
	

	16
	Рулетка
	
	
	Измерение
	
	

	
	стальная
	с
	ГОСТ 7502
	линейных
	-
	2

	
	фиксатором
	
	
	величин
	
	

	17
	
Ведро жестяное
	По действующим ТНПА
	Подноска воды
	Объем 10 л
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Ящик
	для
	
	Приготовление
и временное
хранение
	
	

	
	составов
пластмассовый
	По действую-
щим ТНПА
	
	Объем 50 л
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 Состав бригады по профессиям.
Работы при ремонте бетонных и железобетонных конструкций выполняет звено, численный и квалификационный состав которого приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Численный и квалификационный состав рабочих
	Специальность
	Разряд
	Количество
человек
	Выполняемые виды работ

	Бетонщик (Б3)
	3
	1
	Подготовка поверхности и очистка
арматуры механизированным
способом. Приготовление составов.

	Бетонщик (Б2)
	2
	1
	Подготовка поверхности. Очистка
арматуры. Уход за поверхностью
конструкций.

	Бетонщик (Б4)
	4
	1
	Крепление строительных элементов.
Нанесение ремонтных составов.

	Машинист
компрессорной
установки (М4)
	4
	1
	Управление компрессорной установкой при подготовке поверхности.



Требования к приготовлению ремонтной смеси на строительной площадке.
Работы по контролю качества ремонтной смеси (раствора), приготовленной на строительной площадке, выполняет работник строительной лаборатории производитель работ при постоянном присутствии специалистов СКК и СК заказчика.
Контролируемые показатели ремонтной смеси (раствора), методы контроля, критерии оценки и периодичность приведены в таблице 6.
Таблица 6 -  Методы контроля, критерии оценки и периодичность
	№
п/п
	Контролируемый
показатель
	Метод контроля
	Критерий оценки
	Периодичность

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Удобоукладываемость
(подвижность)
	Определение
осадки конуса по
ГОСТ 10181
(пункт 4.2)
	
Допустимые
отклонения – по таблице 5.2
	Каждая порция                  ремонтной смеси    (раствора)

	2
	Расслаиваемость
(водоотделение)
	Визуально
	Визуальных
признаков расслаиваемости
(водоотделения) ремонтной смеси не допускается
	Каждая порция                  ремонтной смеси    (раствора)

	3
	Температура
	С помощью
термометра
	±3 °С от заданного
значения
	Каждая порция                  ремонтной смеси    (раствора)

	№
п/п
	Наименование характеристики
удобоукладываемости
	Номинальное значение, см
	Допустимое отклонение, см

	1
	2
	3
	4

	
1
	
Осадка конуса
	До 10
	±1

	
	
	Более 10
	±2



Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
При производстве цементопесчаных смесей на строительной площадке следует руководствоваться действующими нормативными документами:
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.
Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.
Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. 
В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. 
Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.
Место ведения работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5,0 м.
К выполнению работ допускаются лица:
- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;
- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;
- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.
Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.
Рабочие места, проходы и проезды должны быть хорошо освещены, обеспечивать свободное перемещение людей и инвентаря. Не следует загромождать их машинами, материалами, особенно досками и щитами с торчащими гвоздями. 
Работы по приготовлению растворов, бетонов и мастичных составов должны осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты (респираторов, резиновых перчаток, фартуков и др.).
Рабочих, выполняющих работы по устройству цементно-песчаной стяжки, необходимо обеспечить спецодеждой (комбинезонами, наколенниками, рукавицами, резиновой обувью и перчатками). 
Рабочие места по устройству цементно-песчаной стяжки должны быть организованы так, чтобы была полная безопасность ведения работ. 
При работе с растворомешалками, растворонасосами, шлифовальными машинами и электрифицированным инструментом рабочие должны строго соблюдать правила техники безопасности. К работе допускаются рабочие, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
Все электрифицированные машины, механизмы и инструменты должны быть в исправном состоянии, иметь надежно закрепленные деревянные рукоятки, провода не должны иметь изломов и не пересекаться с другими проводами. 
Чистку, смазку и ремонт машин, механизмов и инструментов производят только после их остановки и выключения из сети, исключающего случайную подачу напряжения (таблички, сигналы, плакаты). 
При работах, связанных с большим количеством пыли (приготовление растворов, шлифование поверхностей), необходимо пользоваться респираторами и защитными очками. При работе с машинами, имеющими гибкие валы с абразивными кругами, необходимо пользоваться защитными щитками, а для уменьшения пылеобразования осуществлять мокрую шлифовку.

Выводы: 

Проведен интернет-поиск нормативно-технических материалов АО «АСЭ» и законодательных актов в открытых источниках с целью освоения нормативных сведений в области производства строительных работ, строительных правил, законодательства Российской Федерации в сфере строительства.
Строительная компания АО «АСЭ» расположена по адресу: город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 и была зарегистрирована 01.11.2002 регистратором МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: президент Петров Андрей Ювенальевич. Профессионализм сотрудников АО «АСЭ», хорошая техническая оснащенность, использование передовых технологий и высококачественных материалов позволяют качественно в оптимальные сроки выполнять работы. 
Грамотное управление сотрудниками компании АО «АСЭ»  позволили организовать четко слаженную работу в команде, основой работы которой стали профессионализм и эффективное взаимодействие. И как следствие – оперативность и мобильность, которые являются прямыми инвестициями в качество предоставления услуг
Производственно-техническим отдел АО «АСЭ» - это строительный отдел и независимое структурное подразделение, находящееся в прямом подчинении главного инженера. 
Производственно-технический отдел (ПТО) — одно из структурных звеньев строительной организации, призванное вести документальное сопровождение всех строительно-монтажных работ на протяжении всего периода реализации проекта, начиная с приемки проектно–сметной документации от заказчика и получения разрешения на производство работ и заканчивая оформлением документов на сдачу объекта в эксплуатацию.
Главной задачей производственно-технического отдела АО «АСЭ» является подготовка к проведению различных этапов строительных работ.  Данный отдел является основополагающим структурным подразделением компаний, работающих в строительной сфере. 
Задачей работников этого подразделения является обработка первичной информации о реализации проекта. Это означает, что сотрудники ПТО АО «АСЭ» принимают у заказчика проектные документы, изучают смету и оформляют разрешение на начало стройки. Данные задачи выполняются на этапе подготовки к строительным работам.
Определена потребность в строительных машинах, механизмах, приспособлениях и инструментах ПТО.  Изложена технологическая последовательность выполнения указанных процессов. При возведении кладки осуществляется постоянный контроль прочности сцепления в кладке.
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3. Основные результаты выполнения задания на практику
В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на практику.
Текст в таблице набирается шрифтом TimesNewRoman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.
	№п/п
	Результаты выполнения задания по практике

	1
	Составлено  общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус. Изучены направления деятельности предприятия (организации), структурной схемы управления его подразделениями, службами и отделами АО «АСЭ». 
Сформулирован  круг задач в рамках целей учебной практики и выбрать оптимальный способ их решения с учетом правовых норм и имеющихся условий. Пройден  инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в рамках производственно -технического отдела АО «АСЭ»

	2
	Изучены  основные требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к выполнению инженерных изысканий в строительстве АО «АСЭ» в рамках прохождения учебной практики. 
Изучена  проектная строительная  документация, на предмет ее соответствия  требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов в рамках прохождения практики в рамках производственно -технического отдела АО «АСЭ»

	3
	Изучены  основы инженерной терминологии в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства АО «АСЭ». Изучены  теоретические основы и нормативную базу в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства АО «АСЭ» в рамках прохождения учебной практики.  
Изучены  методы и методики решения задач профессиональной деятельности в области строительства и строительной индустрии в рамках производственно -технического отдела 

	4
	Изучены  основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы АО «АСЭ», регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки в рамках прохождения учебной практики. 
Изучены  основные требования по подготовке и оформлению документов АО «АСЭ» для контроля качества и сертификации продукции в рамках производственно -технического отдела 

	5
	Изучены  этапы осуществления контроля технологического процесса строительного производства и строительной индустрии с учётом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в рамках производственно -технического отдела АО «АСЭ»

	6
	Изучены  принципы работы и контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий АО «АСЭ» в рамках производственно -технического отдела. Изучены  методы расчета потребности производственного подразделения АО «АСЭ» в материально-технических и трудовых ресурсах в рамках производственно -технического отдела. 
Изучены  основные нормы промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса в рамках прохождения в рамках производственно -технического отдела АО «АСЭ»

	7
	Сделан анализ полученной информации АО «АСЭ». 
Подготовлен  проект отчета о практике. Оформлен отчет о прохождении практики 


[bookmark: _GoBack]4. Заключение руководителя от Института 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий.
Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных руководителем от Института.

	№
п/п
	Критерии
	Балл
(0…20)
	Комментарии
(при необходимости)

	1
	Понимание цели и задач задания на учебную практику.
	
	

	2
	Полнота и качество индивидуального плана и отчетных материалов.
	
	

	3
	Владение профессиональной терминологией при составлении отчета.
	
	

	4
	Соответствие требованиям оформления отчетных документов.
	
	

	5
	Использование источников информации, документов, библиотечного фонда.
	
	

	
	Итоговый балл:
	
	



Особое мнение руководителя от Института (при необходимости):

	

	

	

	

	

	



Обучающийся по итогам учебной практики (ознакомительная) заслуживает оценку «____________________________».

«   » ____________ 202__ г.

Руководитель от Института
	
	
	

	(подпись)
	
	И.О. Фамилия
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